Angolo per giunto a croce

Angolare in alluminio per fissaggio M8 incrociato di profilati, regolabile in orizzontale e in verticale e con superfici interne e esterne zigrinate.