Morsetto pesante per lamiere aggraffate

Morsetto di altezza 75mm in acciaio inox A2 per lamiere aggraffate con 3 fori superiori M10 per fissaggio ad angolari o direttamente a profilati sul lato inferiore. Il morsetto deve avere un controgancio di sicurezza.