Gancio esecuzione leggero

Gancio in acciaio inox A2 per tetti a falda con tegole, per fissaggio M10 regolabile in orizzontale ad angolari o profilati sul lato inferiore e dotato di piastra di base con 8 fori di diametro di 9mm