Gancio universale regolabile per coppi

Gancio in acciaio inox A2 per tetti a falda con coppi, dotato di piastra di base con 3 fori di diametro di 9mm di cui uno con asola. Doppia regolazione verticale da 140mm a 200mm e asola superiore orizzontale M8 per fissaggio ad angolare o per fissaggio a profilati sul lato inferiore.