Gancio universale regolabile Zebra

Gancio in alluminio EN – AW 6082 con trattamento termico T6 per tetti a falda con tegole, dotato di piastra di base con 8 fori di diametro di 7mm e con guida per regolazione orizzontale. Braccio regolabile in altezza da 45 a 60mm per fissaggio laterale regolabile a profilati. In corrispondenza della parti regolabili, il gancio deve presentare superfici zigrinate in modo da evitare scorrimenti. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.