Gancio universale regolabile vario

Gancio in alluminio EN – AW 6082 con trattamento termico T6 per tetti a falda con tegole, dotato di piastra di base con 8 fori di diametro di 7mm e con guida per regolazione orizzontale. Braccio regolabile in altezza da 40 a 50mm dotato di angolare regolabile in orizzontale e con possibilità di essere posizionato per fissare lateralmente profilati in direzione parallela o perpendicolare alla pendenza della falda. Il fissaggio ai profilati deve poter essere regolabile in altezza. In corrispondenza della parti regolabili, il gancio deve presentare superfici zigrinate in modo da evitare scorrimenti. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.