Gancio per tegole rialzate Zebra

Gancio in acciaio inox A2 per tetti a falda con tegole, per fissaggio laterale regolabile a profilati e dotato di piastra di base con 2 fori di diametro di 7mm. In corrispondenza della parti regolabili, il gancio deve presentare superfici zigrinate in modo da evitare scorrimenti. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.