Gancio per tetti in lamiera

Gancio in alluminio EN – AW 6063 con trattamento termico T6 per tetti in lamiera, con fissaggio laterale con zigrinatura e vite testa a martello regolabile in altezza a profilati. La piastra di base deve avere 2 fori di diametro di 5 mm e guarnizione in epdm sul lato inferiore