Graffa centrale

Graffa centrale in alluminio per il fissaggio su profilati di moduli fotovoltaici con cornice di spessore da 30mm a 50mm, comprensivo di vite in acciaio inox A2 e dado scorrevole in alluminio.