Graffa centrale Easy Click

Graffa centrale in alluminio di colore nero anodizzato, per il fissaggio di moduli fotovoltaici con cornice di spessore da 30mm a 51mm, con sistema di aggancio a scatto esterno su profilati. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.