Graffa terminale Easy Click

Graffa terminale in alluminio per il fissaggio di moduli fotovoltaici con cornice di spessore da 30mm a 50mm, con sistema di aggancio a scorrimento su profilati. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2. La graffa deve avere vite antifurto.