Giunto a croce Easy Click

Elemento di giunzione in alluminio per profili incrociati, con sistema di aggancio a scatto esterno e fissaggio laterale sul profilo ortogonale. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.