Graffa centrale Testa Martello per moduli fotovoltaici senza cornice

Graffa centrale in alluminio con foro centrale per fissaggio M8, per il fissaggio di moduli fotovoltaici senza cornice di spessore da 6,5mm a 7,5mm, dotata di guarnizione in epdm nelle zone a contatto con il vetro. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.