Graffa centrale Testa Martello per moduli fotovoltaici senza cornice

Graffa centrale in alluminio di 200mm di lunghezza con sistema di aggancio con vite testa a martello su profilati, per il fissaggio di moduli fotovoltaici senza cornice di spessore da 6,5mm a 7,5mm, dotata di guarnizione in epdm nelle zone a contatto con il vetro. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.