Graffa terminale Easy Click per moduli fotovoltaici senza cornice

Graffa terminale in alluminio di colore nero anodizzato, con sistema di aggancio a scatto esterno su profilati, per il fissaggio di moduli fotovoltaici senza cornice di spessore da 6,5mm a 7,5mm, dotata di guarnizione in epdm nelle zone a contatto con il vetro. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.