Profilato Solar 120x90

Profilato in alluminio EN – AW 6063 con trattamento termico T6. Dimensioni esterne con base di 90mm e altezza 120mm. Guida superiore per il fissaggio con vite testa a martello e doppia guida per fissaggio con sistema a scatto esterno. Guide laterali zigrinate esternamente per il fissaggio con viti testa a martello e per il fissaggio con graffe di profilati incrociati. Doppia guida inferiore per il fissaggio con vite testa a martello. I profilati devono poter essere collegati tra loro mediante elemento di congiunzione, dotato di elemento saldato esternamente in mezzeria che assicuri per espansione, il fissaggio al profilato.