Profilato FMP

Profilato in alluminio EN – AW 6063 con trattamento termico T6, idoneo per fissaggio su tetti in lamiera, di altezza 25mm e base piana con ali laterali per fissaggio simmetrico alla struttura. Il profilato deve avere guida centrale per il fissaggio con viti testa a martello o con sistema a scatto