Profilato alu click

Profilato in alluminio EN – AW 6063 con trattamento termico T6, idoneo per fissaggio su tetti in lamiera, di altezza 12mm e base piana di larghezza 31mm. Il profilato deve avere guida per il fissaggio con sistema a scatto o con vite testa a martello