Profilato standard 40x40 L=3m

Profilato 40mm x 40mm in alluminio di lunghezza totale di 3000 mm. Guida superiore per il fissaggio con vite e dado scorrevole e guida inferiore per fissaggio con vite e dado esagonale flangiato. I profilati devono poter essere collegati tra loro mediante elemento di congiunzione a U da fissare con viti autoforanti.