Profilato Solar 47x37

Profilato in alluminio EN – AW 6063 con trattamento termico T6. Dimensioni esterne con base di 37mm e altezza 47mm. Guida superiore per il fissaggio con vite testa a martello o con sistema a scatto esterno. Guida laterale zigrinata esternamente per il fissaggio con viti testa a martello o per graffa per fissaggio di profilati incrociati. I profilati devono poter essere collegati tra loro mediante elemento di congiunzione, dotato di elemento saldato esternamente in mezzeria che assicuri per espansione, il fissaggio al profilato.