Elemento telescopico per profilato Solar 60x37

Elemento telescopico in alluminio EN – AW 6063 con trattamento termico T6 con regolazione di lunghezza da 50 mm a 600 mm. Dimensioni esterne con base di 37mm e altezza 60mm. Guida superiore per il fissaggio con vite testa a martello o con sistema a scatto esterno. Guida laterale zigrinata esternamente per il fissaggio con viti testa a martello o per graffa per fissaggio di profilati incrociati.