Profilato Solar 70x44

Profilato in alluminio EN – AW 6063 con trattamento termico T6. Dimensioni esterne con base di 44mm e altezza 70mm. Guida superiore per il fissaggio con vite testa a martello o con sistema a scatto esterno. Guide laterali zigrinate esternamente per il fissaggio con viti testa a martello e per il fissaggio di profilati incrociati con doppia graffa. I profilati devono poter essere collegati tra loro mediante elemento di congiunzione, dotato di elemento saldato esternamente in mezzeria che assicuri per espansione, il fissaggio al profilato.