Triangolo Solar 10°/15°

Triangolo in alluminio EN – AW 6063 con trattamento termico T6 premontato e regolabile con inclinazione di 10° o 15°. Profilo di base dotato di guide laterali zigrinate esternamente per il fissaggio con viti testa a martello. Profilo inclinato di lunghezza 1300mm, dotato di guida superiore per il fissaggio con graffe con sistema a scatto o con viti testa a martello. Profilo con sistema a baionetta preforato per la regolazione dell’inclinazione. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.