Triangolo Solar 8°

Triangolo in alluminio EN – AW 6063 con trattamento termico T6 premontato con inclinazione di 8°. Profilo di base dotato di guide laterali zigrinate esternamente per il fissaggio con viti testa a martello. Profilo inclinato di lunghezza 1100mm, dotato di guida superiore per il fissaggio con graffe con sistema a scatto o con viti testa a martello. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.