Vite di congiunzione per acciaio

Vite di congiunzione per fissaggio su elementi strutturali in acciaio, premontata, in acciaio inox A2, dotata di filetto metrico M10 di 50 mm, filetto autofilettante ø8 di 65 mm e esagono incassato per montaggio con elettroutensile; comprensiva di 1 dado esagonale, 1 dado autobloccante, 2 rondelle e guarnizione epdm a fungo, idonea per tetti con copertura ondulata.