Vite di congiunzione per acciaio

Vite di congiunzione per acciaio premontata in acciaio inox A2, dotata di filetto metrico M10 di 50 mm, filetto autofilettante ø8 di 65 mm e esagono incassato per montaggio con elettroutensile; comprensiva di 1 dado esagonale, 1 dado autobloccante, 2 rondelle e guarnizione epdm, idonea per tetti con copertura in lamiera grecata o con pannello sandwich.