Vite di congiunzione per legno

Vite di congiunzione per legno in acciaio inox A2, dotata di filetto metrico M10 e filetto legno ø10. La vite deve presentare attacco esagonale per chiave 7 per l’inserimento con elettroutensile.