Vite di congiunzione per legno

Vite di congiunzione in acciaio inox A2 per fissaggi su legno, premontata, dotata di filetto metrico M10 e filetto legno ø10, 3 dadi esagonali, 3 rondelle e guarnizione epdm. La vite deve presentare attacco esagonale per chiave 7 per l’inserimento con elettroutensile.