Vite di congiunzione per legno

Vite di congiunzione in acciaio inox A2 per fissaggi su legno, premontata, dotata di filetto metrico M12 e filetto legno ø12, 3 dadi esagonali flangiati e guarnizione epdm. La vite deve presentare attacco esagonale per chiave 9 per l’inserimento con elettroutensile.