Gancio per tegole piane

Gancio in acciaio inox A2 per tetti a falda con tegole piane, per fissaggio M8 regolabile in orizzontale ad angolari o profilati sul lato inferiore e dotato di piastra di base con 3 fori di diametro di 6,5 mm