Angolo Solar M10

Angolare in alluminio per fissaggio M10 a ganci, viti di congiunzione o profilati. Parte verticale con zigrinatura laterale interna ed esterna per accoppiamento a profilati, con vite testa a martello M8 regolabile in altezza.